**Titre : Envoie d’une lettre**

Cas général :

1/ L’émetteur envoie une lettre

2/ L’émetteur réceptionne une lettre d’acquittement

3/ L’émetteur vérifie que la lettre est identique à celle envoyée

4/ L’émetteur envoie la fréquence de réussite

5/ L’émetteur reçoit la validation de l’échange

Cas spécifique :

2\_c TimeOut après 3 frames

1/ Retour en 1

3\_a La lettre n’est pas bonne

1/ Retour en 1

\_b La lettre est bonne mais ne correspond pas à celle envoyé

ERREUR DE PROTOCOL

5\_a TimeOut après 3 frames

1/ Retour en 4

\_c TimeOut après 10 frames

1/ Retour en 1

1-5\_a TimeOut après 1000 frames (récepteur absent)

FIN DU CAS D’UTILISATION

**Titre : Reception d’une lettre**

Cas général :

1/ Le récepteur reçoit une lettre

2/ Le récepteur acquitte la lettre

3/ Le récepteur reçoit la validation de la lettre

4/ Le récepteur acquitte la fin de la réception toutes les 3 frames

Cas spécifique :

3\_a TimeOut après 3 frames

1/ Retour en 2

2-4\_a Le récepteur reçoit une nouvelle lettre

1/ Retour en 2

1-4\_a TimeOut après 1000 frames (récepteur absent)

FIN DU CAS D’UTILISATION